탄력델리네이터 시방서

1. 목       적

본 시방서는 도로상에 설치된 노면표시의 선형을 보완하여 야간 또는 우천시에 운전자의 시선을 명확히 유도함으로써 교통안전 및 원활한 소통을 도모하기 위하여 설치하는 탄력 델리네이터에 관한 설치 순서와 방법을 명시하여 확실하고 안전한 시공과 지속적인 유지 관리함에 그 목적이 있다.

2. 제품의 명칭 및 규격

가. 명 칭 : “하이큐” 탄력델리네이터

나. 재 질 :  몸체 - TPU

반사 - 초고휘도 반사지

인서트 판넬 - ABS

다. 반사 색상 : 백색, 황색

라. 적용 규격 : 반사부 (∅)100mm

(L)120 x (W)102 x (H)178mm

바닥부 (L)70 x (W)102mm

3. 형태 및 연결 브라켓 도면

4. 시       공

1) 시공자는 사전에 운전자 및 보행자, 작업자의 안전 조치를 취한다.

2) 시공순서

∗방호벽에 시공 시

가) 설계위치 및 방법은 설계도에 기준 시공한다.

나) 델리네이터의 설치 위치를 확인한다.

다) 간격 및 높이는 설치환경에 따라 발주처 또는 감독관의 협의 하에 조정한다.

라) 노면과 반사체면이 수직이 되도록 차량 운행 방향 정면으로 설치한다.

마) 방호벽 상단 설치 위치에 4방향 탄력델리네이터 설치 위치에 ∅5피스 볼트를

이용해 시공한다.

바) 설치 후 조장은 시작점부터 일정거리 전,후방에 위치하여 설치 상황을 점검한                  다. (반사체의 방향 및 시공 상태 확인 후 설치가 잘못된 곳은 신호를 주어                   수정토록 한다.)

∗콘크리트 방호벽, 옹벽에 시공 시

가) 설치위치를 표시한다.

나) ∅5 드릴을 깊이 30mm가량 천공한다.

다) 칼블럭을 천공자리에 넣고 옹벽용 브라켓을 고정한다.

라) 설치 후 조장은 시작점부터 일정거리 전,후방에 위치하여 설치 상황을 점검한                  다. (반사체의 방향 및 시공 상태 확인 후 설치가 잘못된 곳은 신호를 주어                   수정토록 한다.)

5. 검      사

시공이 완료되면 발주처 및 감독관에게 준공검사를 의뢰하고 검사일정에 맞추어 검사         관의 입회 하에 준공검사를 받는다.

단, 검사관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정을 알아볼 수 있도록 시공과정을 촬영한         후 사진대지를 검사관에게 제출하여 시공과정 및 시공완료를 입증할 수 있도록 하여야         한다.

6. 유 지 관 리

설치된 델리네이터가 제 기능을 발휘하는지 이상 유무를 확인하기 위해 정기적인             순회점검을 실시하며 점검 시 아래항목에 따라 실시한다.