차선 규제블럭 대형(하드) 시방서

1. 목 적

본 시방서는 도로상에 차량의 유도, 차선침범에 대한 규제가 필요한 곳이나, 차선

의 분리를 명확히 하여, 교통사고를 미연에 방지토록 설치하는 차선 규제 블럭의      시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로       한다.

2. 적용범위

본 시방서는 하이큐 조립식 유도봉(post)을 차선규제블럭 상단에 올려놓고

"유도봉 홀더"를 이용하여  설치하는 차선 규제 블럭의 시공설치 및 유지관리에       적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

가. 명 칭 : “차선규제블럭”

나. 규 격

- 본  체 :복합PE 길이 1000㎜ × 넓이(폭) 200㎜ × 높이 180㎜

- 유도봉 : P.U  (Ø 80× 746㎜)

4. 제품의 설치도

* 설계도면 참조 *

5. 시  공

가. 안전조치

1) 시공에 들어가기 전에 자동차 운전자에 주의를 환기시킬 수 있는 조치를 취

한다.

2) 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한 조치도

취해야 한다.

3) 설치 위치의 기타 구조물에 대한 영향에도 충분한 검토가 필요하다.

나. 시 공

1) 차선 규제 블럭의 설치는 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.

2) 시공자는 시공 전에 차선 규제블럭이 설치될 지점을 정확히 확인하고, 설

치 될 장소의 노면상의 쓰레기등 이물질을 깨끗이 제거한다.

3) 시공자는 차선규제블럭의 외관상, 이물질 및 불순물이 없이 시공해야한다.

4) 연결 시공시의 색상의 배열순서는 황색 또는 흑색. 황색으로 또는 단일색상           으로 연속시공 등을 표준으로 한다.

※ a)도로의 상황에 따라서는 일정 개수의 황색 및 흑/황 순으로 이어서                   순차적으로 시공할 수도 있다.

b)도로의 상황에 따라서는 일정 간격을 두고 나열하여 시공할 수도 있다.

5) 설치위치에 놓고 볼트 구멍 위치를 표시한 후 Ø 17 드릴로 100㎜ 깊이로 천           공 한다.

6) 차선규제블럭에 하이큐 시선유도봉 상단포스트(746mm)를 블럭의 윗면 정 중           앙에 올려 놓은 후 "유도봉 홀더"를 유도봉 post를 상단에서부터 넣고 봉             과 블록을 피스(Ø 5X20mm) 볼트 6곳을 조여 고정한다. 이때 피스 6곳을 조일           블록 상단에 위치 홀이 있다

7) 차선규제블럭을 설치위치에 놓고 칼브럭 을 삽입한후 스크류 볼트로

바닥에 고정한다.

19㎜복스를 임펙트에 끼워 조인다.

8) 캡을 차선규제블럭의 색상에 맞추어 볼트 구멍을 막는다.

9) 시공 설치 후 다음 사항을 확인한다.

a) 차선규제블럭의 외관상 측면(차량진행방향)에는 돌출 물이 없어야 한다.

b) 설계도에 표시된 규정대로 설치 되었는지를 확인한다.

10) 안전 조치 시설물을 철거하고, 주변 정리를 한다.

6. 검 수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정의 전.중 후를 촬영하여

시공이 완료되었음을 입증하도록 하여야 한다.

7. 유지관리

차선 규제 블록은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검하고

유지관리를 하여야 한다.

가. 점 검

점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다.

1) 오염상태(매연,분진,흙탕물 등)

2) 셑앙카 볼트의 풀림여부

3) 파손 유무

4) 반사지 떨어짐

나. 청소 및 보수

점검 결과 오염은 시선유도 효과를 떨어뜨리므로 청소를 실시한다.

또한 본체의 파손은 시공의 역순으로 해체하여 파손품을 제거하고

시공 순서대로 재시공 보수한다,그리고 반사지의 회손은 청소 후 재         부착한다.

8. 기 타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.