앙카식 쏠라 LED 볼라드 시방서

**1. 목 적**

본 시방서는 차량 진입의 통제가 필요하거나 자전거 전용 도로 등, 보행자의 안전과 통행에 지장을 주는 것을 사전에 예방하고, 차량이 보도에 진입할 수 없도록 하여 주.정차할 때 발생할 수 있는 안전사고 및 보도 파손의 원인을 제거하기 위하여 설치되는 앙카식 쏠라 LED볼라드의 시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

**2. 적용범위**

본 시방서는 쏠라 앙카식 쏠라 LED볼라드의 시공 및 유지관리에 적용한다.

**3. 제품의 명칭 및 규격**


가. 명 칭 : “하이큐 앙카식 쏠라 LED고정 볼라드

하이큐 앙카식 쏠라 LED 탄성 볼라드"

나. 규 격 : ø120X800

다. 재 질 : TPU, PC, 고휘도반사지

**4. 형상 및 시공예시도**



**5. 시공**

1) 시공에 들어가기 전에 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한

조치를 취한다.

2) 볼라드의 설치 위치와 방법은 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.

3) ∅12드릴로 볼트구멍 위치를 마킹한다.

마킹위치에 ∅17 드릴로 깊이 110mm정도 천공한다.

(송풍기나 흡착기가 없을 경우 제품을 들어내어 이물질을 제거하여야 한다.)

4) 쐐기앙카(∅16 x 100mm)를 밀어넣는다.

5) 접착제를 바닥에 일정한 두께로 도포한다.

6) 제품을 제품구성도와 같이 조립한다.

7) 스크류앙카 볼트(∅12 x 120mm)를 구멍에 넣는다.

※주차장 및 철골 콘크리트 구조물에 설치할 경우 상황에 맞는 시공방법을 선택하여야 하나, 주로 ∅13 드릴로 깊이 100mm이상으로 천공한다.

8) 앙카를 인팩에 17mm 복스를 끼워 견고하게 조여준다.

9) 주변정리, 정돈을 하고 안전 조치 시설물을 철거한다.

**6. 검 수**

시공이 완료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정의 전,중,후을 촬영하여 설계도 또는 시방서 대로 완료되었음을 입증하도록 하여야 한다.

**7. 유지관리**

볼라드는 주기적인 점검을 통하여 초기 시공과 같이 유지관리 되도록 한다.

가. 점검

점검은 통상 순회 점검을 통하여 하기 사항의 이상 유무를 확인한다.

1) 오염상태(매연, 분진, 흙탕물 등등)

2) 파손 유무

3) 수평 수직의 유지

4) 반사지 훼손 유무

5) 야간 LED 점등

6) 발광부 렌즈 손상

나. 보수

점검 결과 청소가 필요할 경우 청소를 실시하고 보수가 필요한 경우 5항의 시공 순서에 따라 보수한다.

점검 결과 5), 6) 항의 이상이 발견되어 발광부 모듈 별도 보수시 다음 교체 순서에 따라 보수한다.

(준비 : 직결나사 3EA, 발광부 모듈 1EA, 반사지 1EA)

1) 시공에 들어가기 전에 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한

조치를 취한다.

2) 쏠라 LED 볼라드 상하 2개의 반사지 중 상단 반사지를 제거한다.

3) 십자드라이버 및 전동드릴을 이용해 직결나사 3개를 제거한다.

4) 교체할 발광부 모듈을 제거하고 새로운 모듈을 교체한다.

5) 십자드라이버 및 전동드릴을 이용해 제거된 나사를 다시 체결한다.

6) 반사지를 다시 부착하여 교체를 완료한다.

7) 주변정리, 정돈을 하고 안전 조치 시설물을 철거한다.

**8. 기 타**

본 시방서에 기술되지 아니한 제반 사항은 발주처 또는 감독관의 지시에 따라야 한다.