광섬유 표지판 쏠라형 설치 시방서

1. 목적

본 시방서는 야간 표지판 식별이 어려운 운전자에게 발광하는 표지판을 통해 야간 시인성을 높여 사고를 줄이는데 그 역활을 하고 있는 광섬유 표지판의 설치 순서와 방법을 명확하게 하여 안전한 설치와 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서는 광섬유 표지판의 시공방법에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

1) 명        칭 : 광섬유 표지판

2) 구성 및 규격 : 규제 - L700 x H700mm, L910 x H910mm, L1,170 x H1,140mm 외

지시 - L900 x H800mm, L910 x H910mm, L1,120 x H1,120mm 외

주의 - L900 x H800mm, L1,170 x H1,140mm, L700 x H1,190mm 외

어린이보호 - L700 x H1,190mm, L900 x H1,700mm 외

갈매기 - L450 x H600mm, L750 x H900mm 외

표지판 - AL5052 3T / 초고휘도 반사지

지주 - 구조용 강관

브라켓류 - 도금 강판

쏠라셀 - 20W / 배터리 12V 12A 144W

※ 설치 도면 참조

4. 시공 관리

1) 일반사항

(가) 시공 중 또는 설치 이후에 발생될 모든 상황을 사전 답사하여 파악하고 발생될

장애 요소는 사전에 감독자에게 보고하여 필요한 조치를 받는다.

(예1) AC의 경우 20A 차단기가 설치되어 있는 단상 220V 확인

(예2) 쏠라의 경우 일조량 및 쏠라 설치 방향

(나) 현장의 요건에 따라 표준형 외 현장별 전용 시방서를 작성하여 발주처 및 감독관의                 승인을 거쳐 설치 할 수 있다.

2) 시공에 필요한 안전 조치

(가) 시공자는 사전에 운전자 및 작업자에 대한 안전 조치를 취한다.

(나) 일반도로 시공시 보행자와 주변 시설물 보호를 위한 조치를 취한다.

3)  시공 순서

(가) 제품 설치 전 시공 위치를 파악하고 깨끗이 청소한다.

※ 설치 장소 선정 전에 4)설치 장소 선정 시 유의사항을 참조한다.

(나) 지주 타설 위치를 표기하고 터파기를 한다.

(다) 터파기를 한 곳에 표지판 지주를 설치한다.

(라) 터파기 한 홀을 메꾸고, 지주를 확실하게 고정시킨다.

(마) 지면에서 최소 2M 이상 떨어지도록 광섬유표지판 본체를 위치하고, 지면의

경사도, 운전자 시선을 고려하여 지주에 고정 설치한다.

(바) 광섬유표지판 본체와 쏠라셀함체 배전반에 전선을 올바르게 연결해 준다.

※ 전선부 단자를 정확히 확인 후 연결한다.

‘그림 1-1 광섬유 표지판 조립/배선연결’을 확인하여 조립을 마무리한다.

(사) 조도센서를 완전히 가려서 야간을 가정해 작동 여부를 확인한다.

(아) 작업을 마무리 한 이후에는 안전 시설물을 제거 하고, 주변정리로 작업을 마무리                   한다.

(그림 1-1 광섬유 표지판 조립/배선연결)

4) 설치 장소 선정시 유의사항

(가) 설치장소 선정시 나뭇가지나 표지판 등의 장애물로 시야가 가려지는 도로는                       설치장소로 지양한다.

(나) 쏠라셀에 태양광 충전에 필요한 충분한 일조량을 받도록 정남향으로 쏠라셀을

설치하고, 건물이나 가로수등으로 인해 일조량이 감소되지 않는 장소에 설치 한다.

5. 검수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치 과정 전,중,후

를 촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하여야 한다.

6. 유지 관리

기본적인 유지 관리는 2014년 국토교통부 ‘도로 안전 시설 설치 및 관리지침’           원칙으로 한다. 단, 지침서에 누락된 사항은 다음 내용을 참고하여 유지관리를             하여야 한다.

1) 설치된 제품은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검하고

유지관리를 하여야 한다.

2) 점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다.

3) 보수는 사고 또는 자연 재해에 의해 기능상 문제가 있다고 판단되었을 경우에는

2차 사고 예방을 위해 즉시 복구한다.

7. 기  타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

※본 시방서는 설치 시공 방법의 개선을 통해 사전 동의 없이 변경될 수 있습니다.