**PE주차블럭 대형 시방서**

**1. 목 적**

본 시방서는 옥내.외 주차장에서 운전자가 지정된 주차 구역내에

주차를 가능하게 함으로써 주차에 대한 불안을 없애주고, 무질서 한 주차를 방지하고 주차 사고를 미연에 방지하기 위한 주차블럭 의 시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도 록 함을 목적으로 한다.

**2. 적용범위**

본 시방서는 PE주차블럭 대형 의 시공 및 유지관리에 적용 한다.

**3. 제품의 명칭 및 규격**

1) 명칭 :PE주차블럭 대형

2) 규격 (일반공차 적용)

- 길이900㎜ × 폭150㎜ × 높이120㎜

**4.제품의 구조도**

\* 도면참조 \*

**5. 시 공**

1) 안전조치를 취한다.

2) 시공 위치를 깨끗히 청소한다.

3) 주차구획선 끝에서 1.2M 위치에 설치하도록 한다.

4) 주차블럭 측면을 주차 노면표시 안쪽 선에 일치시킨다.

5) 주차블럭 전면 위치에 일직선으로 유도선(String Line)을

설치한다.

6) 주차블럭을 설치될 위치에 놓고 볼트 천공위치를 표시하고 노 면에 맞는 천공드릴을 사용하여(콘크리트용 천공드릴, 아스팔 트용 천공드릴)ø 17 드릴로 약 100mm이상 깊이로 천공한다.

7) 천공 후 빗자루 또는 송풍기로 드릴 작업시 발생한 이물을

제거한다.

8) 천공구간에 세트 앙커를 삽입하고 타격을 가하여 앵커 커플링 이 콘크리트에 완전히 고정되도록 한다.

9) 임펙에 19mm 복스를 끼우고 시계방향으로 회전시켜 와샤 삽입 후 너트를 조여 준다. 이때 제품의 수평을 유지하면서 동시에 진행하여야 한다.

10) 주차블럭의 좌, 우, 중앙의 볼트 구멍에 캡을 씌워 준다.

11) 주변 정리를 하고 설치 후 최소 2시간 이상 차량 진입을 통제 한다.

**6. 검 수**

시공이 종료되면 발주처 또는 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치 과정 전,중,후

를 촬영하여 시공이 완료 되었음을 입증하여야 한다.

**7. 유지관리**

본 주차블럭은 설치환경 또는 관리 소홀로 훼손될 수 있으므로

주기적인 순회 점검을 실시한다.(볼트의 흔들림/본체의 밀림)