스피드 디스플레이 감시카메라 단속부스용 설치 시방서

1. 목적

본 시방서는 차량의 속도를 실시간으로 운전자에게 확인시켜, 감속을 유도하는 스피드 디스플레이와 감시카메라 부스를 결합시킨 일체형 제품으로 설치 순서와 방법을 명확하게 하여 안전한 설치와 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서는 스피드 디스플레이 감시카메라 부스용 (쏠라 / 하이브리드 타입)의 시공방법에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

1) 명        칭 : 스피드 디스플레이 감시카메라 부스용 (쏠라 / 하이브리드 타입)

2) 구성 및 규격 : 규격 - L1,190 x W:1,200 x H3,052mm

L:1,000 x H1,100mm (표지판)

L1,000 x W:1,200 x H1,500mm (감시카메라 부스)

재질 - 표지판 AL5052 3T / 초고휘도 반사지

지주 구조용 강관

브라켓류 - 도금 강판

배터리함체 - STS304

전원 - AC100V ~ 240V 50/60Hz

쏠라셀 - 120W / 배터리 12V 100Ah

3) 레이더 상세 : 레이더  24.165GHz (K-Band)

측정거리 - 1 ~ 250M (승용차 기준)

측정주기 - 0.3초 주기로 속도의 평균값을 감지 후 표시

우선감지 - 선두차량 우선감지 / 대형차량 우선감지

제조국가 - 독일산 (Made in Germany)

4) 표시부 상세 : P10 LED전광판(문자표시)-Full color (LED 총 9,216개)

과속시 적색속도 점멸 + ‘과속’문자 음/양각 교차 표시

표시가능속도 - 1 ~ 255km/h

속도표시주기 - 0.3초 (1초당 약3회)

과속경보 제한속도 10 km/h 단위로 설정 가능

※ 설계 도면 참조

4. 시공 관리

1) 일반사항

(가) 시공 중 또는 설치 이후에 발생될 모든 상황을  사전 답사하여 파악하고 발생될

장애 요소는 사전에 감독자에게 보고하여 필요한 조치를 받는다.

(예) 쏠라의 경우 일조량 및 쏠라 설치 방향

(나) 현장의 요건에 따라 표준형 외 현장별 전용 시방서를 작성하여 발주처 및 감독관의                 승인을 거쳐 설치 할 수 있다.

2) 시공에 필요한 안전 조치

(가) 시공자는 사전에 운전자 및 작업자에 대한 안전 조치를 취한다.

(나) 일반도로 시공시 보행자와 주변 시설물 보호를 위한 조치를 취한다.

3)  시공 순서

(가) 제품 설치 전 시공 위치를 파악하고 깨끗이 청소한다.

※ 설치 장소 선정 전에 유의 사황을 확인읺다 [4. 4) 항목 참조]

(나) 시멘트 기초 설치 전에 지면의 평탄화와 수평 다지기 작업을 한다.

(시멘트 기초 규격 L:1,200 x W:1,200 x H:200mm)

(다) 설치 위치와 방향을 정확히 확인하고 지면에 시멘트 기초를 안착 시공한다.

(라) 시멘트 기초 위에 부스프레임을 올리고 총 6개소 위치에 앙카를 시공하여

단단하게 고정시킨다.(설계 도면 참고하여 앙카 시공 위치 확인)

(마) 앙카볼트에 프레임 부스 하단홀을 관통시켜 너트를 체결 고정시킨다. 고정된                      프레임과 카메라 부스를 조립하고 상단에 볼트를 체결하여 고정한다.

(바) 카메라부스위에 스피드디스플레이와 장방형경광등 설치를 위한 메인 프레임을 올리고               육각볼트로 메인 프레임 베이스당 총 8개소를 고정해 준다.(설계 도면 참고)

(사) 카메라부스의 정면 위에 스피드 디스플레이 본체를 위치하고, 지면의 경사도,

운전자 시선을 고려하여 지주에 고정 설치한다.

(아) 쏠라의 경우 메인프레임 후면(장방형 경광등 후면)에 고정 설치한 이후에 스피드

디스플레이 본체와 배터리함체 배전반에 전선을 올바르게 연결해 준다.

※ 전선부 단자를 정확히 확인 후 연결한다.

(그림 1-1 쏠라 배선 연결 매뉴얼)을 확인하여 제품의 배선을 정확하게 연결 한다.

(자) 속도 제한 및 밝기 조절을 설정 한다.

※ 공장 출하시 기본 설정 세팅 완료.(필요시 변경 가능)

※ 밝기조절 스위치는 기본값으로 ▷표식이 9시 방향을 향하게 한다.

※ (그림 1-2 속도제한 설정 / 밝기 조절)을 확인하여 세팅을 한다.

(차) 쏠라의 경우 컨트롤러의 스위치를 켜준다.

※ 하이브리드의 경우 전력 공급이후 즉시 작동되기 때문에 반드시 누전 차단을 확인                  이후에 전력을 공급한다.

(카) 제품의 작동여부를 확인한 이후에 배터리함체 뒷면의 쏠라셀 커넥터를 연결한다

(타) 설치전 계획한 차선과 거리에서의 작동여부를 확인한다.

※ 필요시 레이더의 각도, 방향 조정

(파) 스피드 디스플레이 본체 위 메인프레임 거치대에 쏠라 장방형 경광등을 올리고

설치 메뉴얼을 참고하여 설치한다.

(하) 제품 설치를 완료 한 이후에는 안전 시설물을 제거 하고, 주변정리로 작업을 마무리               한다.

(그림 1-1 쏠라 배선 연결 매뉴얼)

(표 1-2 속도제한 설정 / 밝기 조절)

4) 설치 장소 선정시 유의사항

(가) 설치장소 선정시 나뭇가지나 표지판 등의 장애물로 시야가 가려지는 곳이나                       커브가 심한 도로 또는 교통체증이 자주 발생하는 도로는 설치장소로 지양한다.

(나) 가로수, 불법주정차량 등 장애물로 속도 측정에 방해가 되는 장소나, 경사가

심한 도로 또는 상시 U턴 구간 등도 설치장소로 좋지 않다.

(다) 쏠라 셀에 태양광 충전에 필요한 충분한 일조량을 받도록 정남향으로 쏠라셀을

설치하고, 건물이나 가로수등으로 인해 일조량이 감소되지 않는 장소에 설치 한다.

5). 설치 각도 설정

(가) 설치 각도는 레이더가 측정 가능한 상하 좌우 최대각 28도를 기점으로 측정 하고자

하는 지점으로부터 각도를 계산하여 제품을 상하 좌우로 기울여 조정한다.

※ 그림 2-1을 참고하여 레이더의 측정 범위를 확인 한다.

(그림 2-1 스피드 디스플레이 속도 측정 각도)

(나) 디스플레이 메인함체 상부에 위치한 레이더 브라켓을 아래의 그림 2-2와 같이 하단의

1번은 공통으로 고정한 후 2번의 위치를 달리 조립하여 필요한 각도를 형성한다.

※ 그림 2-2을 참고하여 레이더 브라켓 각도를 조절한다.

(다) 조절 가능한 레이더 브라켓 각도는 총 2개(5도, 10도)로 일반적으로 각도의 세팅값을

5도로 설정하기를 권고하며 도로 상황에 따라 0도 또는 10도로 조절이 가능하다.

(그림 2-2 스피드 디스플레이 레이더 브라켓 각도 조절)

5. 검수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치 과정 전,중,후

를 촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하여야 한다.

6. 유지 관리

기본적인 유지 관리는 2014년 국토교통부 ‘도로 안전 시설 설치 및 관리지침’을           원칙으로 한다. 단, 지침서에 누락된 사항은 다음 내용을 참고하여 유지관리를             하여야 한다.

1) 설치된 제품은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검하고

유지관리를 하여야 한다.

2) 점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다.

3) 보수는 사고 또는 자연 재해에 의해 기능상 문제가 있다고 판단되었을 경우에는

2차 사고 예방을 위해 즉시 복구한다.

7. 기  타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

※본 시방서는 설치 시공 방법의 개선을 통해 사전 동의 없이 변경될 수 있습니다.